**Творческое задание**

**«Изготовление мешочка»**

**Материалы и приспособления:** ткань хлопчатобумажная, нитки швейные, ножницы, иголки для ручных работ, отделочные материалы, швейная машинка, гладильная доска, утюг.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Описание работы**  |  **Рисунок**  |
| 1. Выкроить деталь из основной ткани, соблюдая направления долевой нити, размер 35 х 25 см.  |   |
| 2. Разработать и выполнить декоративную отделку изделия с использованием имеющихся материалов.  |   |
| 3. Сложить деталь пополам, совмещая срезы, изнаночной стороной внутрь и стачать на расстоянии 0,5 см по боковому и нижнему срезам. Уголок срезать, отступив от строчки 0,2 см.  |   |
| 4. Мешочек вывернуть, шов выправить в раскол и стачать деталь второй строчкой на расстоянии 0,7 см., заутюжить.  |   |
| 5. Верхний срез мешочка заметать на расстоянии 1 см., а затем - на 2,5 см.  |   |
| 6. Застрочить верхний срез мешочка от сгиба на 1-2 мм., оставив место для вдевания шнура (тесьмы), интервалом 1, 2 – 1,5 см.  |   |
| 7. С помощью английской булавки вставить шнур (тесьму).  |   |
| 8. Выполнить ВТО.  |   |

**Критерии оценки**

**«Изготовление мешочка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  Критерии оценки  | Максимальное количество баллов  | Фактическое количество баллов  |
| 1.  | Качество выполнения раскроя деталей.  | 3  |   |
| 2.  | Определение лицевой стороны ткани.  | 2  |   |
| 3.  | Ширина шва стачивания +/- 1 мм.  | 2  |   |
| 4.  | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет).  | 2  |   |
| 5.  | Ширина шва подгибки.  | 2  |   |
| 6.  | Симметричность углов (да/нет).  | 2  |   |
| 7.  | ВТО после вывертывания (да/нет).  | 2  |   |
| 8.  | Отделка изделия (качество выполнения, композиционная завершенность).  | 3  |   |
| 9.  | Соблюдение безопасных приемов труда.  | 2  |   |
|   |  Итого:  | 20  |   |