**Творческое задание**

**«Изготовление мешочка»**

**Материалы и приспособления:** ткань хлопчатобумажная, нитки швейные, ножницы, иголки для ручных работ, отделочные материалы, швейная машинка, гладильная доска, утюг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание работы** | **Рисунок** |
| 1. Выкроить деталь из основной ткани, соблюдая направления долевой нити, размер 35 х 25 см. |  |
| 2. Разработать и выполнить декоративную отделку изделия с использованием имеющихся материалов. |  |
| 3. Сложить деталь пополам, совмещая срезы, изнаночной стороной внутрь и стачать на расстоянии 0,5 см по боковому и нижнему срезам. Уголок срезать, отступив от строчки 0,2 см. |  |
| 4. Мешочек вывернуть, шов выправить в раскол и стачать деталь второй строчкой на расстоянии 0,7 см., заутюжить. |  |
| 5. Верхний срез мешочка заметать на расстоянии 1 см., а затем - на 2,5 см. |  |
| 6. Застрочить верхний срез мешочка от сгиба на 1-2 мм., оставив место для вдевания шнура (тесьмы), интервалом 1, 2 – 1,5 см. |  |
| 7. С помощью английской булавки вставить шнур (тесьму). |  |
| 8. Выполнить ВТО. |  |

**Критерии оценки**

**«Изготовление мешочка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Фактическое количество баллов |
| 1. | Качество выполнения раскроя деталей. | 3 |  |
| 2. | Определение лицевой стороны ткани. | 2 |  |
| 3. | Ширина шва стачивания +/- 1 мм. | 2 |  |
| 4. | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет). | 2 |  |
| 5. | Ширина шва подгибки. | 2 |  |
| 6. | Симметричность углов (да/нет). | 2 |  |
| 7. | ВТО после вывертывания (да/нет). | 2 |  |
| 8. | Отделка изделия (качество выполнения, композиционная завершенность). | 3 |  |
| 9. | Соблюдение безопасных приемов труда. | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |